# **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| Επιβατικό όχημα, τύπου SUV ή JEEP, με δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου | ΝΑΙ |  |  |
| Χρώμα λευκό μεταλλικό με τοποθετημένη περιμετρικά κίτρινη ταινία πλάτους 10 cm και στις πόρτες οδηγού/ συνοδηγού το λογότυπο του Οργανισμού/Ινστιτούτου | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| Ολικό μήκος ≥ 4.150 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ολικό πλάτος ≥ 1.750 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ολικό ύψος ≥ 1.600 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Ελευθερία (απόσταση) από το έδαφος ≥ 180 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός θυρών 5 (4+1) | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός επιβαινόντων 5 | ΝΑΙ |  |  |
| Χώρος αποσκευών ≥ 370 l με τα πίσω καθίσματα στην κανονική (όρθια) θέση (θα υπάρχει δυνατότητα αναδίπλωσης του πίσω καθίσματος για μεγαλύτερο χώρο αποσκευών) | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |
| Τετράχρονος, υπερτροφοδοτούμενος, άμεσου ψεκασμού, υδρόψυκτος | ΝΑΙ |  |  |
| Κυλινδρισμός 1400 cc (1358 cc έως 1400 cc) | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός κυλίνδρων 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Αριθμός βαλβίδων 16 | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστη ισχύς ≥ 125 PS | ΝΑΙ |   |  |
| Μέγιστη ροπή ≥ 230 Nm | ΝΑΙ |  |  |
| Καύσιμο βενζίνη | ΝΑΙ |  |  |
| Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων τουλάχιστον EURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπομπές ρύπων έως 120 gr CO2/Km | ΝΑΙ |  |  |
| Ήπια υβριδική τεχνολογία | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |
| Τιμόνι στο αριστερό μέρος των οχήματος με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση | ΝΑΙ |  |  |
| Τιμόνι με τηλεσκοπική και καθ’ ύψος ρύθμιση  | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάρτηση εμπρός γόνατα MacPherson  | ΝΑΙ |  |  |
| Ανάρτηση πίσω ημιάκαμπτος άξονας | ΝΑΙ |  |  |
| Φρένα εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
| Φρένα πίσω δίσκοι | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το φρενάρισμα (ABS) | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ |  |  |  |
| Μετάδοση της κίνησης στους δύο ή στους τέσσερις τροχούς μέσω εξελιγμένου συστήματος καταμερισμού της ροπής στους δυο άξονες. Τετρακίνηση με δυνατότητα επιλογής λειτουργίας (κατ’ ελάχιστο Auto, Snow και Lock) | ΝΑΙ |  |  |
| Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό τουλάχιστον 5 σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 σχέσης οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα υποβοήθησης οδήγησης σε κατηφόρα | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ |  |  |  |
| Ελαστικά τροχών καινούρια των προβλεπόμενων διαστάσεων από το εργοστάσιο κατασκευής  | ΝΑΙ |  |  |
| Ζάντες αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού, πλευρικοί, κεφαλής (ελάχιστο 6) | **ΝΑΙ** |  |  |
| Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός/πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας | ΝΑΙ |   |  |
| Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας (ESP) | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control) | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα Engine Auto Stop Start | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer) | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικλεπτικό σύστημα  | ΝΑΙ |  |  |
| Πλευρικοί δοκοί ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| Όργανα ελέγχου λειτουργίας του αυτοκινήτου όπως ταχύμετρο, στροφόμετρο, χιλιομετρητής, έλεγχος θερμοκρασίας νερού, έλεγχος στάθμης καυσίμου, έλεγχος στάθμης ελαίου κινητήρα, έλεγχος φρένων, έλεγχος ηλεκτρικού συστήματος, έλεγχος συστήματος τετρακίνησης κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ** |  |  |  |
| Αυτόματος κλιματισμός ή Air Condition | ΝΑΙ |  |  |
| Σύγχρονο σύστημα multimedia με οθόνη αφής και κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα Bluetooth με χειριστήρια στο τιμόνι | **ΝΑΙ** |  |  |
| Σύστημα Cruise Control | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα πλοήγησης (navigation system) | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Ρύθμιση καθίσματος οδηγού/συνοδηγού καθ’ ύψος και εμπρός/πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| Διαιρούμενο πίσω κάθισμα | ΝΑΙ |  |  |
| Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα επιβαινόντων | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη λειτουργία φώτων | ΝΑΙ |  |  |
| Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων | ΝΑΙ |  |  |
| Προβολείς ομίχλης | ΝΑΙ |  |  |
| **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** |  |  |  |
| Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα) μαζί με kit αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κλπ)  | ΝΑΙ |  |  |
| Kit επισκευής ελαστικού | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρες φαρμακείο οχήματος κατά τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία  | ΝΑΙ |  |  |
| Πυροσβεστήρας | ΝΑΙ |  |  |
| Τρίγωνο | **ΝΑΙ** |  |  |
| Εργαλειοθήκη με βασικά εργαλεία (γερμανικά κλειδιά, πένσα, κατσαβίδια κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Αλυσίδες χιονιού 1 σετ για τους 2 τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (εμπρός/πίσω) | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού, χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ** |  |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών ή 100.000 km | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 έτη από την παράδοση του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |