## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς/Πίνακας Συμμόρφωσης

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΠΡΟΣ: Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ)**

Για την αριθμ. πρωτ.:16313/28-03-2024 διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών, προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ (76.600,00€) και ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (94.984,00€) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004836, για το οικονομικό έτος 2024.

**Επωνυμία και Στοιχεία Προσφέροντος: ……………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Προδιαγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παρατηρήσεις –Παραπομπή Τεκμηρίωσης** |
| **Χαρακτηριστικά Σκάφους** |  |  |  |
| Ολικό μήκος πάνω από 28 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| Μηχανή ισχύος τουλάχιστον 490HP | ΝΑΙ |  |  |
| **Εξοπλισμός σκάφους** |  |  |  |
| Στο σκάφος υπάρχει ηλεκτρογεννήτρια με δυνατότητα παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 220V. | ΝΑΙ |  |  |
| Μία ηχοβολιστική συσκευή βάθους από 0 έως 1000 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ραντάρ με εμβέλεια πάνω από 60 ναυτικά μίλια. | ΝΑΙ |  |  |
| V.H.F. που να εξασφαλίζει την επικοινωνία με Ελληνικούς παράκτιους σταθμούς | ΝΑΙ |  |  |
| Σωστικά και πυροσβεστικά μέσα για όλους όσους επιβαίνουν στο σκάφος σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε.Π.. | ΝΑΙ |  |  |
| Πυξίδα με την μικρότερη δυνατή απόκλιση. | ΝΑΙ |  |  |
| G.P.S με Plotter. | ΝΑΙ |  |  |
| Πλευρικό βίντζι για πόντιση ωκεανογραφικών οργάνων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ψυκτικοί θάλαμοι άνω των 45 κυβικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Π FRAME στην πρύμη του σκάφους, ύψους τουλάχιστον 5 μέτρων από το ύψος του δαπέδου μέχρι την μπαστέκα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ένας τουλάχιστον Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| Βαρούλκο αλιείας με σύρματα σε άριστη κατάσταση μήκους τουλάχιστον 2.500 μέτρων, για αλιεία σε βάθος μέχρι 450 οργιές. | ΝΑΙ |  |  |
| Μία (1) τράτα σε άριστη κατάσταση για επαγγελματική αλιεία. | ΝΑΙ |  |  |
| **Άλλα απαιτούμενα στοιχεία** |  |  |  |
| Καλή κατασκευή του σκάφους και της μηχανής για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα εξυπηρέτησης δώδεκα (12) τουλάχιστον ατόμων (επιστημονικό προσωπικό), με δυνατότητα φιλοξενίας επί του σκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | ΝΑΙ |  |  |
| Η σύνθεση του πληρώματος είναι σύμφωνη με την υπάρχουσα ναυτική νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Κυβερνήτης είναι γνώστης των διαδρομών αλιείας στον θαλάσσιο χώρο για τον οποίο κατατίθεται η προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

**Τόπος – Ημερομηνία:**

**Όνομα, επώνυμο και θέση στην επιχείρηση υπογράφοντος:**