**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς**

Τόπος: ……………. Ημερομηνία: ……………..

Προς : Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ

64007 Νέα Πέραμος, Καβάλα

**ΘΕΜΑ:** «Υποβολή προσφοράς στην αρ.πρωτ. 2967/02-08-2021 Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου οχήματος 4Χ4, τύπου pick-up» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Με την παρούσα, υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Ο/Η υποβάλλων την Αίτηση-Πρόταση

**(Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου)**

**(Υπογραφή & Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Πίνακας Συμμόρφωσης**

Για την αρ.πρωτ. 2967/02-08-2021 Πρόσκληση με θέμα **«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου οχήματος 4Χ4, τύπου pick-up**» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας**

**Στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου: …………………………………………………….**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **Απαίτηση** | **Συμμόρφωση** | **Παραπομπή** |
| **ΤΥΠΟΣ:** |  |  |  |
| Κίνηση και στους τέσσερις (4) τροχούς με δυνατότητα αποσύμπλεξης των δύο μπροστινών τροχών από την καμπίνα του οδηγού | NAI |  |  |
| Διπλή καμπίνα (doublecab) στο θάλαμο οδήγησης | NAI |  |  |
| Θέσεις: 5 (πέντε) | NAI |  |  |
| Πόρτες: 4 (τέσσερις) | NAI |  |  |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:** |  |  |  |
| Mήκος: Ελάχιστο 5μ. | NAI |  |  |
| Πλάτος: Ελάχιστο 1,75μ. | NAI |  |  |
| Ύψος: Ελάχιστο 1,75 μ. | NAI |  |  |
| Απόσταση από το έδαφος: ίση ή μεγαλύτερη από 280 mm. | NAI |  |  |
| ‘Ύψος του δαπέδου της καρότσας: Ελάχιστο 450 mm. | NAI |  |  |
| Μήκος καρότσας: Ελάχιστο 1.500mm. | NAI |  |  |
| **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:** |  |  |  |
| Πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, υδρόψυκτος, τουλάχιστον τετρακύλινδρος. | NAI |  |  |
| Κυβισμός: από 2.200cc έως 3.000cc | NAI |  |  |
| Ισχύς: ίση ή μεγαλύτερη από 150 HP. | NAI |  |  |
| Ροπή: ελάχιστη 370 Nm. | NAI |  |  |
| Τεχνολογία εκπομπής ρύπων CO2: τουλάχιστον EURO 6 | NAI |  |  |
| Κατανάλωση μικτού κύκλου < 9lt/100 km NEDC | NAI |  |  |
| **ΦΡΕΝΑ:** |  |  |  |
| Εμπρός: Αεριζόμενοι δίσκοι | NAI |  |  |
| Πίσω: Δίσκοι ή ταμπούρα | NAI |  |  |
| Βοήθεια εκκίνησης Hill Assist | NAI |  |  |
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:** |  |  |  |
| Τιμόνι στο αριστερό μέρος των οχήματος με υδραυλικό μηχανισμό υποβοήθησης. | NAI |  |  |
| **ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ:** |  |  |  |
| Ελαστικά τροχών των προβλεπόμενων διαστάσεων από το εργοστάσιο κατασκευής (κατά προτίμηση όχι χαμηλού προφίλ) | NAI |  |  |
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:** |  |  |  |
| Φωτισμός οδηγού και συνοδηγού | NAI |  |  |
| Φωτισμός καμπίνας | NAI |  |  |
| **ΧΡΩΜΑ:** |  |  |  |
| Λευκό | NAI |  |  |
| **ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:** |  |  |  |
| Ελάχιστος όγκος 70 λίτρα με τη ρεζέρβα | NAI |  |  |
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:** |  |  |  |
| Ενδεικτικά όργανα ελέγχου κινητήρα, θερμόμετρο, ενδεικτικό καυσίμων, ενδεικτικό λαδιών, ενδεικτικό χειρόφρενου, χιλιομετρητή, στροφόμετρο, διακόπτης συσσωρευτών, κ.ά. όργανα ή ενδεικτικά λειτουργιών λοιπών συστημάτων και εξοπλισμού (αερόσακων ΑΒS, ASR, έλεγχος πίεσης ελαστικών, ζωνών ασφαλείας, κ.λπ.) | NAI |  |  |
| **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** |  |  |  |
| Σύστημα ελέγχου ευστάθειας Esp | NAI |  |  |
| Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control | NAI |  |  |
| Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και κεφαλής (ελάχιστο 6) | NAI |  |  |
| Προβολείς ομίχλης | NAI |  |  |
| Ρεζέρβα | NAI |  |  |
| **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ:** |  |  |  |
| Air Condition ή κλιματισμός | NAI |  |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω | NAI |  |  |
| Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες | NAI |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | NAI |  |  |
| Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας | NAI |  |  |
| Ηχοσύστημα με τουλάχιστον 4 ηχεία | NAI |  |  |
| Πολυρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού | NAI |  |  |
| Cruise Control | NAI |  |  |
| Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | NAI |  |  |
| **ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:** |  |  |  |
| Να έχουν τοποθετηθεί επάνω στο αυτοκίνητο τα αυτοκόλλητα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας | NAI |  |  |
| Λασπωτήρες εμπρός & πίσω | NAI |  |  |
| Κιτ αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.) | NAI |  |  |
| Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού στην ελληνική γλώσσα | NAI |  |  |
| Εμπρόσθιο και οπίσθιο άγκιστρο (μόνιμο η συναρμολογούμενο) για ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
| Κοτσαδόρο αποσπώμενο | NAI |  |  |
| Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα τουλάχιστον 3.000 κιλά | NAI |  |  |
| Πρίζα 12V στην καμπίνα επιβατών | NAI |  |  |
| Αισθητήρες φώτων | NAI |  |  |
| Λειτουργία Bluetooth | NAI |  |  |

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα συμμόρφωσης:

1. Στο πεδίο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται διατυπώνοντας:

- «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.

- «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται.

2. Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση, τότε η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά.

3. Στο πεδίο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ο υποψήφιος ανάδοχος αναφέρει τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας απαίτησης.

3. Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασής του.

4. Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσεται στην Πρόσκληση.

5. Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων.

Επισημαίνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, παραρτήματα με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του.

**Τόπος – Ημερομηνία:.....................................................................................**

**Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

Για την αρ.πρωτ. 2967/02-08-2021 Πρόσκληση με θέμα **«Προμήθεια ενός (1) καινούργιου διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου οχήματος 4Χ4, τύπου pick-up**» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856).

**ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας**

**Στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου: …………………………………………………….**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ**  **(με Φ.Π.Α. και τέλη οχήματος)** | **Συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 2967/02-08-2021 Πρόσκλησης (κατά δήλωση προσφέροντος) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)** |
| Ένα (1) καινούργιου διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου οχήματος 4Χ4, τύπου pick-up  Μάρκα: ………………….  Μοντέλο: ………………… |  |  |

**Τόπος – Ημερομηνία:...................................................................................................**

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι:

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων της αρ.πρωτ. 2967/02-08-2021 Πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

**Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.**